**ZAŁĄCZNIK Nr 9**

**(dokument składany wraz z ofertą)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* | **Potwierdzenie spełnienia wymagań techniczno -jakościowych** |

**PZD.TPBN.26.2024**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Zakup ciągnika rolniczego**

potwierdzamy, że:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania | Spełnienie\* wymagań techniczno - jakościowych |
| 1. | nowy |  |
| 2. | * rok produkcji: 2024 |  |
| 3. | * przebieg: do 10 mth |  |
| 4. | * paliwo: olej napędowy |  |
| 5. | * moc: powyżej 120 KM |  |
| 6. | * ilość cylindrów: 4 i więcej |  |
| 7. | * napęd: na 2 osie |  |
| 8. | * ilość przełożeń w każdym kierunku ruchu: minimum 20 |  |
| 9. | * półbiegi zmieniane pod obciążeniem |  |
| 10. | * synchronizacja przełożeń |  |
| 11. | * rewers elektrohydrauliczny |  |
| 12. | * synchronizacja rewersu |  |
| 13. | * kabina |  |
| 14. | * klimatyzacja |  |
| 15. | * ogrzewanie kabiny |  |
| 16. | * wspomaganie kierownicy |  |
| 17. | * kierownica regulowana w 2 płaszczyznach |  |
| 18. | * podgrzewane elektrycznie lusterka wsteczne |  |
| 19. | * podgrzewana elektrycznie szyba tylna |  |
| 20. | * minimalna masa ciągnika: 4000 kg |  |
| 21. | * ilość tylnych wyjść hydraulicznych: 3 pary i więcej |  |
| 22. | * wydajność pompy hydraulicznej: od 55 l/min |  |
| 23. | * chłodnica oleju hydraulicznego |  |
| 24. | * oddzielne zbiorniki i obiegi oleju hydraulicznego i silnikowego |  |
| 25. | * udźwig tylnego podnośnika (TUZ): od 4000 kg |  |
| 26. | * przedni podnośnik (TUZ) |  |
| 27. | * udźwig przedniego podnośnika: od 2000 kg |  |
| 28. | * obciążnik przedni |  |
| 29. | * obciążnik tylni |  |
| 30. | * koła spawane (nie skręcane śrubami lub nitowane) |  |
| 31. | * tylni wałek odbioru mocy (WOM) |  |
| 32. | * amortyzowany fotel kierowcy |  |
| 33. | * dodatkowy fotel dla pomocnika kierowcy |  |
| 34. | * homologacja do poruszania po drogach |  |

Wymagania dodatkowe:

1. Dostawa do Zamawiającego w cenie zakupu.
2. W terminie dostawy ciągnika należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.
3. Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi ciągnika. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
5. Wykonawca udziela min. 24 miesiące pełnej gwarancji na ciągnik.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę serwisową, dojazd do maszyny, niezbędne materiały eksploatacyjne.

………………………., dnia ……………………..r.

*(miejscowość, data)*

….…………………………………….

*kwalifikowany podpis/podpis zaufany/elektroniczny*

*podpis osobisty Wykonawcy lub osoby upoważnionej*

Uwaga:

\*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

\*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)